## Příloha č. 1 – Specifikace služeb

## 1) Internetové připojení

Obsahem služby je poskytovat uživateli zajištění datového propojení k síti Internet pro objekty ÚMČ Praha 8, poskytování technické podpory těchto služeb a poskytování služeb uvedených v této specifikaci.

Poskytovatel bude dodávat služby připojení k sítí Internet v minimální požadované kapacitě uváděné v tabulkách pro jednotlivé lokality (Min. kapacita Mbps).

## Parametry služby

* Lokality:

|  |  |
| --- | --- |
| Internetové připojení | Minimální kapacita |
| Primátorská 539/34, Praha 8 | 20 Mbps |
| U Synagogy 2/236, Praha 8 | 100 Mbps |
| U Meteoru 147/6, Praha 8 | 1024 Mbps |
| Zenklova 35/1, Praha 8 | Sdílené s lokalitou U Meteoru 147/6 |
| U Meteoru 29/3, Praha 8 | 20 Mbps |
| Klapkova 26,/3 Praha 8 | 20 Mbps |
| Bulovka 10,12 – Praha 8 | 80 Mbps |
| Burešova 1151 - Praha 8 | 50 Mbps |
| Křižíkova 48,50 – Praha 8 | 50 Mbps |
| Taussigova 1172/1 – Praha 8 | 50 Mbps |
| Mirovická 1282/6 – Praha 8 | 50 Mbps |
| Mazurská 484/2 – Praha 8 | 50 Mbps |

* Datová konektivita do sítě Internet (24/7)
* Nepřetržitý dohled sítě (24/7), sběr provozních údajů pro proaktivní monitoring
* Poskytování statistik o provozu jednotlivých bodů
* Technická podpora pro MČ Praha 8 (24/7)
* Synchronní připojení
* Bez omezení FUP nebo množství přenesených dat
* SLA minimálně 99,95%

## 2) Zajištění služby poskytování virtuální počítačové sítě (VPN) pro potřeby ÚMČ Praha 8

Obsahem služby je poskytovat uživateli zajištění datového propojení VPN mezi objekty ÚMČ Praha 8, poskytování technické podpory těchto služeb a poskytování služeb uvedených v této specifikaci.

Poskytovatel bude dodávat služby VPN v minimální požadované kapacitě uváděné v tabulkách pro jednotlivé lokality (min. kapacita Mbps).

## Parametry služby

* Lokality:

|  |  |
| --- | --- |
| VPN | Minimální kapacita |
| Čimická 61, Praha 8 (Centrální archiv) - U Meteoru 6, Praha 8 (Centrála) | 100 Mbps |
| Těšínská 4, Praha 8 (KD Krakov) - U Meteoru 6, Praha 8 (Centrála) | 100 Mbps |
| Bulovka 10,12 – Praha 8 | 100 Mbps |
| Burešova 1151 - Praha 8 | 50 Mbps |
| Křižíkova 48,50 – Praha 8 | 50 Mbps |
| Taussigova 1172/1 – Praha 8 | 50 Mbps |
| Mirovická 1282/6 – Praha 8 | 50 Mbps |
| Mazurská 484/2 – Praha 8 | 50 Mbps |

* Datová konektivita (24/7)
* Nepřetržitý dohled sítě (24/7), sběr provozních údajů pro proaktivní monitoring
* Poskytování statistik o provozu jednotlivých bodů
* Technická podpora pro MČ Praha 8 (24/7)
* Synchronní připojení
* Bez omezení FUP nebo množství přenesených dat
* SLA minimálně 99,95%
* **Podpora QinQ**
* Technická správa koncových prvků umožňující šifrovaný přenos, které jsou umístěny v lokalitách uživatele a jsou v jeho majetku. Technická správa zahrnuje pravidelnou kontrolu stávající konfigurace, a to včetně kontrol aktualizací.
  + 1x Juniper SRX240 – umístěný v centrále
  + 2x Juniper SRX220H – umístění v pobočkách

## 3) Zajištění správy veřejné WiFi sítě v prostorech ÚMČ Praha 8

Předmětem služby je zajištění podpory pro provoz vnitřní a venkovní bezdrátové WiFi sítě, která umožňuje připojení k síti Internet a systémům ÚMČ Praha 8.

## Parametry služby

Lokality:

|  |
| --- |
| WiFi |
| Zenklova 35/1, 180 00 Praha 8 - Libeň |
| U Meteoru 147/6, 180 00 Praha 8 – Libeň |
| Na Košince 502/1, 180 00 Praha 8 - Libeň |
| U Meteoru 8, 180 00 Praha 8 - Libeň |
| U Meteoru 10, 180 00 Praha 8 - Libeň |

## Technická specifikace

* Technická správa koncových prvků a koncových prvků WiFi, které jsou ve vybraných lokalitách v majetku MČ Praha 8. Technická správa zahrnuje pravidelnou kontrolu stávající konfigurace, a to včetně kontrol aktualizací.
* Nepřetržitý dohled sítě (24/7), sběr provozních údajů pro proaktivní monitoring
* Poskytování statistik o provozu jednotlivých bodů
* Technická podpora pro MČ Praha 8 (24/7)