**Specifikace požadavků na plynový kotel s nepřímým ohřevem:**

**Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením**

**Varný kotel s výpustným kohoutem**

**Plynový kotel s nepřímým ohřevem**

**Objem 150 litrů**

**Těleso kotle vyrobeno z nerezové oceli AISI 316**

**Ovládání pomocí elektromechanického termostatu**

**Visuální signalizace nízké hladiny vody v plášti kotle**

**Vestavěná otáčivá baterie (studená i teplá voda)**

**Přední vypouštěcí kohout**

**Rozměry (mm): 800x900x900**

**Plynový příkon (kW): 21**

**Připojení vody: TV 10 mm, SV 10 mm**

**Automatické dopouštění dvojitého pláště**

**Elektrický příkon (kW/230 V): 0,1**

**Příslušenství ke kotli i pánvi s míchadlem**

**Automatický zvedací vozík na 2x GN 1/1 200**

**Součástí dodávky je:**

- Doprava na místo plnění a odvoz starého zařízení,

- Umístění, montáž, zapojení (vč. rozvodů) a odzkoušení zařízení,

- Zaškolení obsluhy,

- Bezplatný záruční servis po dobu záruční doby.

Podmínky plnění zakázky:

- Zadavatel požaduje záruční dobu minimálně v délce 24 měsíců.

- Servis v záruční době bude dodavatelem poskytnut vždy nejdéle do 24 hodin od nahlášení.

závady kupujícím.

- Záruční servis a dopravu technika na místo po dobu záruční doby hradí dodavatel.

- Dodavatel dodá při předání veškeré doklady nutné k uvedení zařízení do provozu.