TECHNICKÁ DATA

|  |  |
| --- | --- |
| **Konvektomat** |  |
| **Technická specifikace** | 2E1221BA  |
| **Energie** | Elektřina |
| **Vývin páry** | Bojler |
| **Kapacita** | 12 x GN2/1 |
| **Kapacita jídel** | 400-600 |
| **Rozteč zásuvů** | 65 mm |
| **Rozměry (š x v x h)** | 1111 x 1343 x 961 mm |
| **Váha** | 220 kg |
| **Celkový příkon** | 37,1 kW |
| **Tepelný výkon** | 36 kW |
| **Příkon vyvíječe páry** | 33 kW |
| **Jištění** | 63 A |
| **Napájení** | 3N~/380-415V/50-60 Hz |
| **Hlučnost** | do 70 dBA |
| **Přípojka vody/odpadu** | G 3/4” / 50 mm |
| **Přípojka plynu** | - |
| **Teplota** | 30 - 300 °C |