# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Na základě e-mailové objednávky firmou BOA Construction, s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 4779398, bylo dne 30.8.2019 zaměřeno napojení ulic Střekovská a Chabařovická, na parc.č. 2638/2, 2364/1, 2364/208, 2554/3, 2401/25, za účelem vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu.

## **K.ú. Kobylisy**

Měření bylo polohově připojeno na body určené metodou GNSS, PBPP 914, 915, 916

Pomocné měřické body určeny rajony

Podrobné body zaměřeny polární metodou ve 3.tř.přesnosti

Výšky podrobných bodů určeny s přesností technické nivelace

Výškové připojení na GNSS

Do výkresu je vložena katastrální mapa DKM

Nepoužité výšky v hladině VYS\_VYJ

Všechny body mají v atributech uvedenou výšku a stručný polní popis

Pomocné vrstevnice po 0,25 m

Vrstevnice mají výšku (zdvih)

Vložena 3D TIN v hladině C3D\_Povrch

Do výkresu vloženo ortofoto, vypnutá hladina ORTOFOTO

Vloženy šipky spádů v hladině C3D-SIPKY\_SKLONU (neupravené, dle výstupu z CADu)

**Souřadnicový systém:** S-JTSK

**Výškový systém:** Bpv

**Přístroje a pomůcky:**

Totální stanice GEODIMETER620 pro s příslušenstvím

Stonex S9i

Program Geus 23

GStarCAD 2018

GeoWin

Vyhotovil: Bc. Jan Kohl



Aleš Kohl-geodetické práce

IČO: 16150309

DIČ CZ5601280190